    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Alle rechten voorbehouden.

    SetupYukonWinC_5X6N.htm aangemaakt 2007-09-18

    Readme-bestand voor SETUPYUKONWINC_5X6N.exe v10.22.6.3

    Ondersteund: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Dit pakket bevat de volgende softwarecomponenten:

    - NDIS5 Miniport driverversie 10.22.6.3 voor Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport driverversie 10.22.6.3 voor Windows XP/Server 2003 (32 bits)
    - NDIS5.1 Miniport driverversie 10.22.6.3 voor Windows XP/Server 2003 (64 bits)
    - NDIS6 Miniport driverversie 10.22.6.3 voor Windows Vista (32 bits)
    - NDIS6 Miniport driverversie 10.22.6.3 voor Windows Vista (64 bits)

    Het bestand bevat

1 Overzicht
2 Vereist bestand
3 Installatie
4 Silent installation

4.1 Installatie van driver
4.2 Verwijdering driver
4.3 Reparatie driver
4.4 Overige opties

5 Troubleshooting

## 1 Overzicht

    Het driver installatiepakket bevat het Marvell Miniport Driver Installer
    Package voor de Marvell Yukon Ethernet Controller.

    In dit README-bestand wordt uitgelegd hoe driverinstallatiepakket wordt op
    een machine met een van de volgende besturingssystemen:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Vereist bestand

    Om uw driver te installeren, is volgend bestand vereist:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Installatie

    Bij plug & play Windows versies wordt de adapter gevonden en automatisch
    wordt geconfigureerd. Breek alle installatiehandelingen af de driver
    automatisch.

    OPM.: om de driver te installeren dient u te zijn ingelogd als
          een gebruiker met administratieve rechten.

    Om de driver te installeren, handelt u als volgt:

    1. Voer het setup-bestand "SetupYukonWinC_5X6N.exe"uit.
    2. Volg de instructies op die worden getoond tijdens de
       installatieprocedure.

## 4 Silent installation

    Om de driver te installeren dient u de volgende commando's op te volgen
    wordt uitgevoerd.

4.1 Installatie van driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Verwijdering driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Reparatie driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Overige opties

    De installatiedirectory is "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Dit kan
    worden gewijzigd door de variabele "INSTALLDIR" in te stellen.

    Voorbeeld:
    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    INSTALLDIR=C:\MyDir REBOOT=ReallySuppress /qn"

    De installatiestatus wordt in bestand "%WINDIR%\YukonInstall.log" gelogd.
    Het logbestandpad en de naam kunnen worden gewijzigd door
    "%WINDIR%\YukonInstall.log" met het door u gekozen bestandspad en naam.

## 5 Troubleshooting

    Als u problemen heeft met uw driver installatiepakket, leest u de
    bovenstaande instructies en documentatie die wordt geleverd het
    besturingssysteem aandachtig door.

    Raadpleeg tevens uw systeem event log-bestand (met de Event Viewer) en
    controleer in de gegevens van het Marvell Miniport Driver Installer Package.
    Als uw een bepaald probleem niet in de lijst voorkomt en de fout blijft,
    zendt uw systeem event logbestand naar onze technische support.

    Voor meer informatie neemt u contact op met onze support.

    *** Einde van Readme-bestand ***