    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Tutti i diritti riservati.

    SetupYukonWinC_5X6N.htm creato 2007-09-18

    File Leggimi per SETUPYUKONWINC_5X6N.exe v10.22.6.3

    Supporta: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Questo pacchetto contiene i seguenti componenti software:

    - Driver NDIS5 Miniport versione 10.22.6.3 per Windows 2000
    - Driver NDIS5.1 Miniport versione 10.22.6.3 per Windows XP/Server 2003 (a 32 bit)
    - Driver NDIS5.1 Miniport versione 10.22.6.3 per Windows XP/Server 2003 (a 64 bit)
    - Driver NDIS6 Miniport versione 10.22.6.3 per Windows Vista (a 32 bit)
    - Driver NDIS6 Miniport versione 10.22.6.3 per Windows Vista (a 64 bit)

    Questo file contiene

1 Generalità
2 File richiesto
3 Installazione
4 Installazione tacita

4.1 Installazione del driver
4.2 Rimozione del driver
4.3 Riparazione del driver
4.4 Altre opzioni

5 Ricerca ed eliminazione errori

## 1 Generalità

    Il pacchetto di installazione driver contiene il Marvell Miniport Driver
    Installer Package per Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Questo file LEGGIMI spiega come installare il pacchetto di installazione
    driver su una macchina che esegue uno dei sistemi operativi seguenti:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 File richiesto

    Per installare il driver è richiesto il file seguente:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Installazione

    Nelle versioni plug & play Windows l’adattatore viene rilevato, identificato
    e configurato automaticamente. Annulla tutto sistema operativo tenta di
    installare il driver automaticamente.

    NOTA: Per installare il driver bisogna essere registrati
          come utente con diritti di amministratore.

    Per installare il driver procedere come segue:

    1. Eseguire il file di setup "SetupYukonWinC_5X6N.exe".
    2. Seguire le istruzioni visualizzate durante la
       procedura di installazione.

## 4 Installazione tacita

    Per installare tacitamente il driver, eseguire le istruzioni seguenti.

4.1 Installazione del driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Rimozione del driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Riparazione del driver

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Altre opzioni

    La directory di installazione predefinita è "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Può essere modificata con la variabile "INSTALLDIR".

    Esempio:

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    INSTALLDIR=C:\MyDir REBOOT=ReallySuppress /qn"

    Lo stato dell’installazione viene registrato nel file
    "%WINDIR%\YukonInstall.log". Il percorso e il nome del file log possono
    essere modificati sostituendo "%WINDIR%\YukonInstall.log" con percorso e
    nome file preferiti.

## 5 Ricerca ed eliminazione errori

    Qualora si incontrassero problemi derivanti dal pacchetto di installazione
    del driver, rileggere le istruzioni precedenti e la documentazione fornita
    con il sistema operativo.

    Fare inoltre riferimento al file system event log (usare Event Viewer) e
    controllare se sono presenti le voci del Marvell Miniport Driver Installer
    Package. Se il problema riscontrato non è tra quelli elencati e l’errore
    persiste, inviare il file system event log al nostro centro assistenza.

    Per altre informazioni, contattare la nostra assistenza.

    *** Fine file LEGGIMI ***