    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Det tas forbehold om alle rettigheter.

    SetupYukonWinC_5X6N.htm opprettet 2007-09-18

    Lesmeg fil for SETUPYUKONWINC_5X6N.exe v10.22.6.3

    Støtter: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Denne pakken inneholder følgende programvarekomponenter:

    - NDIS5 Miniport driver versjon 10.22.6.3 for Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport driver versjon 10.22.6.3 for Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - NDIS5.1 Miniport driver versjon 10.22.6.3 for Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - NDIS6 Miniport driver versjon 10.22.6.3 for Windows Vista (32 bit)
    - NDIS6 Miniport driver versjon 10.22.6.3 for Windows Vista (64 bit)

    Denne fil inneholder

1 Oversikt
2 Nødvendig fil
3 Installasjon
4 Lydløs installasjon

4.1 Driver installasjon
4.2 Driver avinstallasjon
4.3 Driver reparasjon
4.4 Andre opsjoner

5 Feilsøking

## 1 Oversikt

    Installasjonspakken for driver inneholder Marvell Miniport Driver Installer
    Package for Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Denne LESMEG-fil forklarer hvordan man installerer driverens
    installasjonspakke på en maskin som bruker et av følgende operativsystemer:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Nødvendig fil

    For installasjon av driveren kreves følgende fil:
        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Installasjon

    For versjoner med Windows plug & play blir adapteren funnet, identifisert og
    konfigurert automatisk. Annuller alle operativsystemets forsøk på automatisk
    installasjon av driveren.

    MERK: For å kunne installere driveren må du være logget inn som en bruker med administrative rettigheter.

    Slik gjør du for å installere driveren:

    1. Kjør oppsettfila "SetupYukonWinC_5X6N.exe".
    2. Følg de instruksjonene som vises under installasjonsforløpet.

## 4 Lydløs installasjon

    For å installere driveren lydløst må følgende kommandoer utføres.

4.1 Driver installasjon

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Driver avinstallasjon

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Driver reparasjon

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Andre opsjoner

    Installasjonskatalogen er som standard "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Den kan endres ved å innstille variabelen "INSTALLDIR".
    Eksempel:

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    INSTALLDIR=C:\MyDir REBOOT=ReallySuppress /qn"

    Installasjonens status er registrert i fila "%WINDIR%\YukonInstall.log".
    Loggfilas søkevei og navn kan endres ved å erstatte
    "%WINDIR%\YukonInstall.log" med ønsket søkevei og navn.

## 5 Feilsøking

    Dersom det oppstår problemer med driverens installasjonspakke, bør du nøye
    lese igjennom på nytt instruksjonene ovenfor og den dokumentasjonen som
    følger med operativsystemet.

    Se dessuten i systemets loggfil for hendelser (ved hjelp av
    hendelsesvisningen), og sjekk om det er lagt inn data fra Marvell Miniport
    Driver Installer Package. Dersom ditt spesielle problem ikke er nevnt eller
    feilen vedvarer, må du sende din loggfil med systemhendelser til
    systemansvarlig tekniker.

    Ytterligere opplysninger får du fra din systemansvarlige støtte.

    *** Slutt på LESMEG-fila ***