    ©Copyright 2007 Marvell®.
    Vse pravice pridržane.

    SetupYukonWinC_5X6N.htm ustvarjena 2007-09-18

    Datoteka Berime za SETUPYUKONWINC_5X6N.exe v10.22.6.3

    Podpira: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Paket vsebuje naslednje programske komponente:

    - NDIS5 Miniport - različica gonilnika 10.22.6.3 za Windows 2000
    - NDIS5.1 Miniport - različica gonilnika 10.22.6.3 za Windows XP/Server 2003 (32 bitni)
    - NDIS5.1 Miniport - različica gonilnika 10.22.6.3 za Windows XP/Server 2003 (64 bitni)
    - NDIS6 Miniport - različica gonilnika 10.22.6.3 za Windows Vista (32 bitni)
    - NDIS6 Miniport - različica gonilnika 10.22.6.3 za Windows Vista (64 bitni)

    Datoteka vsebuje:

1 Pregled
2 Obvezna datoteka
3 Namestitev
4 Tiha namestitev

4.1 Namestitev gonilnika
4.2 Odstranitev gonilnika
4.3 Popravilo gonilnika
4.4 Druge možnosti

5 Odpravljanje težav

## 1 Pregled

    Paket za namestitev gonilnikov vsebuje Marvell Miniport Driver Installer
    Package za Marvell Yukon Ethernet Controller.

    V tej datoteki BERIME je pojasnjeno, kako namestite paket za nameščanje
    gonilnika na računalniku z enim od spodnjih operacijskih sistemov:

    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista

## 2 Obvezna datoteka

    Za namestitev gonilnika je potrebna ta datoteka:

        SetupYukonWinC_5X6N.exe

## 3 Namestitev

    Če imate Windows s samodejno namestitvijo, bo kartica samodejno zaznana,
    prepoznana in konfigurirana. Prekličite vse poskuse operacijskega sistema,
    da bi gonilnik namestil samodejno.

    OPOMBA: Če želite namestiti gonilnik, morate biti prijavljeni kot uporabnik s skrbniškimi pravicami.

    Gonilnik namestite tako:

    1. Zaženite namestitveno datoteko "SetupYukonWinC_5X6N.exe".
    2. Sledite navodilom, ki so prikazana med postopkom namestitve.

## 4 Tiha namestitev

    Če želite tiho namestiti gonilnik, je treba izvesti spodnje ukaze.

4.1 Namestitev gonilnika

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.2 Odstranitev gonilnika

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log REMOVE=ALL
    REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.3 Popravilo gonilnika

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    REINSTALLMODE=vomus REINSTALL=ALL REBOOT=ReallySuppress /qn"

4.4 Druge možnosti

    Privzeti imenik namestitve je "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver".
    Spremenite ga tako, da določite spremenljivko "INSTALLDIR".
    Primer:

    SetupYukonWinC_5X6N.exe /S /V"/LIME %WINDIR%\YukonInstall.log
    INSTALLDIR=C:\MyDir REBOOT=ReallySuppress /qn"

    Stanje namestitve se beleži v datoteki "%WINDIR%\YukonInstall.log". Pot in
    ime dnevniške datoteke spremenite tako, da nadomestite
    "%WINDIR%\YukonInstall.log" z želeno potjo in imenom datoteke.

## 5 Odpravljanje težav

    Če boste imeli s paketom za namestitev gonilnika kakršnekoli težave,
    prosimo, da znova pozorno preberete zgornja navodila in dokumentacijo, ki
    ste jo dobili z operacijskim sistemom.

    Poleg tega si oglejte tudi dnevniško datoteko sistemskih dogodkov (v
    pregledovalniku dogodkov) in ugotovite, ali vsebuje vpise za Marvell
    Miniport Driver Installer Package. Če vaša težava ni navedena ali če se
    napaka ponavlja, pošljite dnevnik sistemskih dogodkov našemu osebju za
    tehnično podporo.

    Za nadaljnje informacije se obrnite na našo podporo.

    *** Konec datoteke Berime ***