************************************************************ 
************************************************************

เอกสารนี้อธิบายถึงขั้นตอนในการถอดการติดตั้งไดรเวอร์
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel(r) Rapid ด้วยตัว
เอง และวิธีการตั้งค่าคอนฟิกระบบใหม่ เพื่อใช้ไดรเวอร์
ระบบปฏิบัติการแบบเนทีฟ สำหรับจัดการกับคอนโทรล
เลอร์การเก็บข้อมูล

ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ แรกสุดให้พิมพ์เอกสารนี้
ออกมาเพื่อใช้อ้างอิง จากนั้น ทำตามส่วนที่ 1 เพื่อหา
โหมดของคอนโทรลเลอร์ SATA 
จากนั้นให้ทำส่วนที่ 2A หรือ 2B ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดที่หา
ได้จากส่วนที่ 1

คำเตือน: การตั้งค่าคอนฟิกระบบใหม่อาจทำให้ข้อมูลบน
โวลุ่ม RAID ที่ใช้อยู่ในระบบปัจจุบันสูญหายไป การลบ
ไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel Rapid ออกจากบูต
ไดรฟ์ หรือโวลุ่ม RAID ที่สามารถบูตได้ อาจทำให้คุณต้อง
ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลเดิมให้
สมบูรณ์ แรกสุดให้สำรองข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะดำเนินการ 

************************************************************ 
* ส่วนที่ 1: การหาโหมดระบบ
************************************************************

ขั้นตอนสำหรับการลบซอฟต์แวร์นี้แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับว่าระบบกำลังรันในโหมด RAID หรือโหมด AHCI 
ระบบเคลื่อนที่ไม่สนับสนุน RAID

หาโหมดของระบบโดยการดูว่าคอนโทรลเลอร์ SATA แสดงอยู่ใน Device Manager ในลักษณะใด 
โดยการทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

1. บนเมนู Start ให้เลือก Control Panel
   ใน Microsoft Windows* XP:

2.  เปิดแอปเพล็ต 'System' จาก 
     'Switch to Classic View'

3.  เลือกแท็บ 'Hardware' 

4.  เลือกปุ่ม 'Device Manager'

5.  ใน Device Manager, ค้นหารายการที่ชื่อ 'SCSI 
     and คอนโทรลเลอร์ RAID'
     ถ้ามีรายการนี้อยู่ ให้ขยายรายการออกมา และมองหา
     คอนโทรลเลอร์ตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้ ถ้าไม่มีรายการนี้
     อยู่ ให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 6: 

ใน Microsoft Windows* Vista หรือล่าสุด


2.  เปิดแอปเพล็ต 'System' จาก 
     'Switch to Classic View' (หรือ ไอคอนเล็กหรือใหญ่ ใน Windows* 7)

3.  เลือก 'Device Manager' จากเมนูข้างซ้าย

4.  ใน Device Manager, ค้นหารายการที่ชื่อ 'คอนโทรลเลอร์ Storage'
     ถ้ามีรายการนี้อยู่ ให้ขยายรายการออกมา และมองหา
     คอนโทรลเลอร์ตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้ ถ้าไม่มีรายการนี้
     อยู่ ให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 6: 

   - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'
     ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ ICH7R/DH ในโหมด RAID ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2A ด้านล่าง

   - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'
     ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ ICH7MDH ในโหมด RAID ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2A ด้านล่าง

   - 'คอนโทรลเลอร์ SATA RAID สำหรับชิปเซ็ต Intel(r) Desktop/Workstation/Server Express'
    ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ Desktop/Workstation/Server Express Chipset system ในโหมด RAID ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2A ด้านล่าง

   - 'คอนโทรลเลอร์ SATA RAID สำหรับชิปเซ็ต Intel(r) Mobile Express'
    ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ Mobile Express Chipset system ในโหมด RAID ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2A ด้านล่าง

   - ถ้าไม่มีคอนโทรลเลอร์ด้านบนตัวใดแสดงอยู่เลยหมายความว่าระบบไม่ได้รันในโหมด RAID ดำเนินการ
     ตามขั้นตอนที่ 6 ด้านล่าง

6.  ใน Device Manager ค้นหารายการที่ชื่อ 'IDE 
     ATA/ATAPI controllers'
     ถ้ามีรายการนี้อยู่ ให้ขยายรายการ และมองหาคอนโทรลเลอร์ตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

   - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'
    ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ ICH7R/DH ในโหมด AHCI ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2B ด้านล่าง

   - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'
    ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ  ICH7M/MDH ในโหมด AHCI ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2B ด้านล่าง

   - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'
    ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ ICH10R ในโหมด AHCI ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2B ด้านล่าง

   - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'
    ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ ICH9M-E/M ในโหมด AHCI ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2B ด้านล่าง

   - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'
    ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ ICH10D/DO ในโหมด AHCI ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2B ด้านล่าง

   - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'
    ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ 5 Series 4 พอร์ต ในโหมด AHCI ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2B ด้านล่าง

   - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'
    ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ 5 Series 6 พอร์ต ในโหมด AHCI ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2B ด้านล่าง

   - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'
    ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ 5 Series/3400 Series ในโหมด AHCI ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2B ด้านล่าง

   - 'คอนโทรลเลอร์ SATA AHCI สำหรับชิปเซ็ต Intel(r) Desktop/Workstation/Server Express'
    ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ Desktop/Workstation/Server Express Chipset ในโหมด AHCI ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2B ด้านล่าง

   - 'คอนโทรลเลอร์ SATA AHCI สำหรับชิปเซ็ต Intel(r) Mobile Express'
    ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ Mobile Express Chipset ในโหมด AHCI ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2B ด้านล่าง

   - 'คอนโทรลเลอร์ SATA AHCI สำหรับชิปเซ็ต Intel(r) Mobile Express'
    ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ Mobile Express Chipset ในโหมด AHCI ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2B ด้านล่าง

   - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller'
    ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ 7 Series/C216 Chipset Family พอร์ต ในโหมด AHCI ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2B ด้านล่าง

   - 'Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller'
    ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ด้านบนแสดงอยู่ หมายความว่าระบบเป็นระบบ 7 Series Chipset Family พอร์ต ในโหมด AHCI ทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2B ด้านล่าง

   - ถ้าไม่มีคอนโทรลเลอร์ด้านบนตัวใดแสดงอยู่เลย 
     หมายความว่าระบบไม่ได้อยู่ในโหมด AHCI ซอฟต์แวร์  เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel Rapid ไม่ได้สนับสนุนโหมด
     อื่นใดอีก ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 7 ด้านล่าง

7. ระบบของคุณดูเหมือนไม่ได้รันในโหมด RAID หรือ
    โหมด AHCI ถ้าคุณรู้สึกว่าระบบกำลังรันในโหมด 
    RAID หรือ AHCI และคุณไม่เห็นคอนโทรลเลอร์ใด
    เลยที่แสดงในหัวข้อด้านบน ให้ติดต่อผู้ผลิตระบบ  
    หรือสถานที่ซึ่งคุณซื้อระบบมา เพื่อขอความช่วยเหลือ
    คุณไม่สามารถทำต่อโดยใช้ส่วนที่ 2 ได้ จนกระทั่ง
    ทราบว่าระบบรันในโหมดใด



************************************************************ 
* ส่วนที่ 2A: ระบบในโหมด RAID
************************************************************

กระบวนการในส่วนนี้ สามารถทำได้บนระบบที่อยู่ใน
โหมด RAID เท่านั้น อย่าดำเนินกระบวนการนี้ ถ้าคุณ
ยังไม่ได้ทำตามขั้นตอนในส่วนที่ 1 ด้านบน เพื่อหาว่า
ระบบนี้อยู่ในโหมดนี้จริง ก่อนที่จะดำเนินการ ให้แน่ใจ
ว่าคุณได้อ่านคำเตือนด้านล่างนี้

คำเตือน: 
ก. ถ้าโวลุ่ม RAID 0 ถูกลบ ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนโวลุ่ม
นั้นจะถูกลบทิ้งอย่างถาวร สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมด
ก่อนที่จะทำต่อ 

ข. ถ้าแฟ้มต่างๆ ของระบบปฏิบัติการบรรจุในดิสก์หรือโวลุ่ม ที่ต่อกับ RAID คอนโทรลเลอร์ แฟ้มเหล่านี้จะถูกลบ คุณจำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและเข้าใจกับคำเตือน
    ต่างๆ ที่แสดงด้านบนแล้ว

2. บูตระบบใหม่

3. สังเกตว่าคุณเห็นหน้าจอที่แสดงขึ้นมาที่ชื่อ 'Intel(R) 
    Rapid Storage Technology - Option ROM' ระหว่าง
    การเริ่มต้นระบบหรือไม่ ถ้ามี ให้ดำเนินการต่อใน
    ขั้นตอนที่ 4 ด้านล่าง ถ้าไม่มี ให้ข้ามขั้นตอนที่ 4 
    และดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 5 ด้านล่าง 

4. ทำกระบวนนี้ให้เสร็จ ถ้ามี option ROM ติดตั้งอยู่แล้ว:
 
   4a. เข้าสู่ การตั้งค่า option ROM โดยการกด Ctrl-I 
         เมื่อมีการถามในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นระบบ
   4b. ในโปรแกรมการตั้งค่า ให้เลือกเมนูตัวเลือก 2 
         เพื่อเข้าไปยังเมนู 'Delete RAID Volume'
   4c. เลือกโวลุ่มที่คุณต้องการลบ โดยใช้ปุ่มลูกศร
         ขึ้นหรือลง
   4d. กดปุ่ม 'Del' เพื่อลบโวลุ่มที่เลือก และกด 'Y' 
         เพื่อยืนยันการลบ ทำขั้นตอนนี้ซ้ำเมื่อจำเป็น
         ต้องลบโวลุ่มทั้งหมดที่มีอยู่ 
   4e. ออกจากโปรแกรมการตั้งค่า
   4f.  เข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่า BIOS ระบบ (โดยปกติ 
         ทำโดยการกดปุ่ม เช่น 'F2' หรือ 'Delete' ทันที
         ที่คอมพิวเตอร์เริ่มบูต)
   4g. เปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่น IDE สำหรับ
         คอนโทรลเลอร์ Serial ATA จาก 'RAID' เป็น 'IDE'
   4h. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และออกจากโปรแกรม
         การตั้งค่า BIOS ระบบ

5.  ทำกระบวนนี้ให้เสร็จ ถ้าไม่มี option ROM ติดตั้งอยู่:

    5a. เข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่า BIOS ระบบ (โดยปกติ
          ทำโดยการกดปุ่ม เช่น 'F2' หรือ 'Delete' ทันทีที่
          คอมพิวเตอร์เริ่มบูต)
    5b. เปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่น IDE สำหรับ
          คอนโทรลเลอร์ Serial ATA จาก 'RAID' เป็น 'IDE'
    5c. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และออกจากโปรแกรมการ
          ตั้งค่า BIOS ระบบ

6. บูตระบบใหม่



************************************************************
* ส่วนที่ 2B: ระบบในโหมด AHCI
************************************************************

กระบวนการในส่วนนี้ สามารถทำได้บนระบบที่อยู่ใน
โหมด AHCI เท่านั้น อย่าดำเนินกระบวนการนี้ ถ้าคุณ
ยังไม่ได้ทำตามขั้นตอนในส่วนที่ 1 ด้านบน เพื่อหาว่า
ระบบนี้อยู่ในโหมดนี้จริง คุณควรสำรองข้อมูลสำคัญ
ทั้งหมดก่อนที่จะดำเนินการต่อไป 

1. บูตระบบใหม่

2. เข้าสู่การตั้งค่า BIOS ระบบ (โดยปกติทำโดยการกด
    ปุ่ม เช่น 'F2' หรือ 'Delete' ทันทีที่คอมพิวเตอร์เริ่มบูต 

3. เปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่น IDE สำหรับคอนโทรล
    เลอร์ Serial ATA จาก 'AHCI' เป็น 'IDE'

4. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และออกจากโปรแกรมการ
    ตั้งค่า BIOS ระบบ

5. บูตระบบใหม่ ระบบปฏิบัติการควรเริ่มต้นเหมือน
    ที่เคยเป็น


หมายเหตุ: ถ้าคุณมีปัญหาในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ใน 
BIOS ระบบ โปรดติดต่อผู้ผลิตเมนบอร์ดของคุณ หรือ
สถานที่ซึ่งคุณซื้อเครื่องมาเพื่อขอความช่วยเหลือ

************************************************************
* ข้อสงวนสิทธิ์
************************************************************

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดหาให้โดยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของ INTEL
เอกสารนี้ไม่ได้มอบสิทธิ์การใช้งาน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือลักษณะอื่นใด
สำหรับทรัพย์สินทางปัญญา ยกเว้นตามที่
ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ INTEL สำหรับการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL
ไม่รับผิดชอบใดๆ และ INTEL ขอปฏิเสธการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
ในส่วนที่เกี่ยวกับการขายและ/หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงการรับผิด
หรือการรับประกันที่เกี่ยวกับความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง 
ความสามารถในการจำหน่าย หรือการละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

นอกเสียจากว่ามีการตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษาโดย INTEL ผลิตภัณฑ์ของ INTEL ไม่ได้รับการ 
ออกแบบหรือมีจุดประสงค์สำหรับการประยุกต์ใช้งานที่ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ของ INTEL
อาจก่อให้เกิดสถานการณ์ที่อาจทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

Intel อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้
ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ออกแบบจะต้องไม่พึ่งพาการไม่มีหรือ 
ลักษณะของคุณสมบัติใดๆ ที่ระบุว่า "สงวนไว้" หรือ "ไม่แน่ชัด" 
Intel สงวนสิทธิ์สำหรับข้อกำหนดในอนาคต และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ต่อความขัดแย้งหรือความเข้ากันไม่ได้ที่เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้อมูลในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้อง 
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่าสรุปการออกแบบขั้นสุดท้ายโดยใช้ข้อมูลนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้อาจมีข้อบกพร่องด้านการออกแบบหรือ
ข้อผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เบี่ยงเบนไปจาก 
ข้อกำหนดที่มีการจัดพิมพ์ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่พบในปัจจุบันจะจัดหาให้ได้ 
ตามคำร้องขอ

ติดต่อสำนักงานขายของ Intel ในระดับท้องถิ่น หรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอรับ 
ข้อกำหนดล่าสุดและก่อนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

สามารถขอรับสำเนาเอกสารที่มีหมายเลขคำสั่งซื้อและอ้างถึงใน
เอกสารนี้ หรือเอกสารอื่นๆ ของ Intel ได้ โดยโทรติดต่อที่หมายเลข 
1-800-548-4725 หรือไปที่: http://www.intel.com/#/en_us_01 

Intel(R) เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

* ชื่อและแบรนด์อื่นๆ อาจเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น


ลิขสิทธิ์ (c) 2001-2011, Intel Corporation. สงวนลิขสิทธิ์