************************************************************
************************************************************
Detta dokument beskriver proceduren för hur du manuellt tar 
bort programvaran för drivrutinen Intel(R) Rapid lagrings-
teknologi och konfigurerar om systemet för att använda 
drivrutinen i operativsystemet för hantering av 
lagringsstyrenheter.

Skriv ut detta dokument för användning som referens innan 
du utför denna procedur. Slutför sedan Del 1 för att avgöra
läge för SATA-styrenheten. Beroende på vilket läge som 
avgörs i Del 1 slutför du antingen Del 2A eller 2B.

VARNING: När du konfigurerar om systemet kan det resultera 
i dataförlust på någon av de RAID-volymer som för 
närvarande används av systemet. När du tar bort drivrutinen 
Intel Rapid lagringsteknologi från startenheten eller 
startbar RAID-volym kan det kräva ominstallation av 
operativsystemet. Bibehåll dataintegritet genom att 
säkerhetskopiera alla data innan du fortsätter. 

************************************************************
* Del 1: Avgöra systemläge
************************************************************

Vilka steg du använder för att ta bort den här programvaran 
beror på huruvida systemet körs i RAID- eller AHCI-läge. 

Avgör systemläge genom att identifiera hur SATA-styrenheten 
presenteras i Enhetshanteraren genom att slutföra 
nedanstående steg:

1.  Markera Kontrollpanel på Start-menyn.

I Microsoft Windows XP*:

2.  Dubbelklicka System i klassiskt läge. 

3.  Markera fliken Maskinvara.

4.  Välj Enhetshanteraren.

5.  I fönstret Enhetshanteraren letar du efter en post som 
    heter SCSI and RAID Controllers. Om denna post finns 
    med utökar du den och letar efter en av nedanstående 
    styrenheter. Om denna post inte finns med fortsätter
    du till steg 6:

I Microsoft Windows Vista* eller senare:

2.  Dubbelklicka System i klassiskt läge (eller vyn med de 
    små eller stora ikoner med Windows 7*).

3.  Välj Enhetshanteraren i den vänstra fönsterrutan.

4.  I fönstret Enhetshanteraren letar du efter en post 
    som heter Storage Controllers. Om denna post finns 
    med utökar du den och letar efter en av nedanstående 
    styrenheter. Om denna post inte finns med fortsätter
    du till steg 6:

   - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är 
      systemet ett ICH7R/DH-system i RAID-läge. 
      Fortsätt med Del 2A nedan.

   - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är 
      systemet ett ICH7MDH-system i RAID-läge. 
      Fortsätt med Del 2A nedan.

   - 'Intel(R) Desktop/arbetsstation/server 
      Express Chipset SATA RAID-styrenhet'
      Om ovanstående styrenhet finns med är 
      systemet ett Desktop/arbetsstation/
      server Express Chipset-system i RAID-läge. 
      Fortsätt med Del 2A nedan.

   - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID
     -styrenhet'
      Om ovanstående styrenhet finns med är 
      systemet ett Mobile Express Chipset-system 
      i RAID-läge. Fortsätt med Del 2A nedan.
   
    - Om ingen av ovanstående styrenheter visas
      körs systemet inte i RAID-läge. Fortsätt
      med steg 6 nedan.

6.  I fönstret Enhetshanteraren letar du efter en post 
    som heter IDE ATA/ATAPI controllers. Om denna post 
    finns med utökar du den och letar efter en av 
    följande styrenheter:

    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett ICH7R/DH-system i AHCI-läge.
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett ICH7M/MDH-system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett ICH10R-system i AHCI-läge.
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett ICH9M-E/M-system i AHCI-läge.
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett ICH10D/DO-system i AHCI-läge.
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett PCHM 4 Port-system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett PCHM 6 Port-system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är
      systemet ett 5 Series/3400 Series-system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) Desktop/arbetsstation/server Express 
      Chipset SATA AHCI-styrenhet' 
      Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett 
      Desktop/arbetsstation/server Express Chipset-
      system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.
      
    - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI-styrenhet'
      Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett 
      Mobile Express Chipset-system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI 
      Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett 
      7 Series/C216 Chipset Family-system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - 'Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI             
      Controller'
      Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett 
      7 Series Chipset Family-system i AHCI-läge. 
      Fortsätt med Del 2B nedan.

    - Om ingen av ovanstående styrenheter visas
      körs systemet inte i AHCI-läge. Inga andra
      lägen stöds av programmet Intel Rapid 
      lagringsteknologi. Fortsätt med steg 7 nedan.

7.  Det verkar som om systemet inte körs i RAID- eller 
    AHCI-läge. Om du är av den åsikten att systemet körs 
    i RAID- eller AHCI-läge, men du inte ser någon av de 
    styrenheter som visas ovan, kontakta då 
    systemtillverkaren eller inköpsstället för hjälp. 
    Du kan inte fortsätta med Del 2 förrän du har avgjort 
    systemläge.



************************************************************
* Del 2A: System i RAID-läge
************************************************************

Proceduren i det här avsnittet kan bara utföras på ett 
system som är i RAID-läge. Fortsätt inte med den här 
proceduren om du inte har slutfört stegen i Del 1 ovan för 
att avgöra om detta är sant för det här systemet. Läs 
nedanstående varningar innan du fortsätter.

VARNINGAR:
a. Om en RAID 0-volym tas bort, tas alla data på den 
   volymen bort permanent. Säkerhetskopiera alla viktiga 
   data innan du fortsätter. 

b. Om en disk eller volym som är ansluten till RAID-
   styrenheten innehåller systemfiler, tas dessa filer bort 
   och operativsystemet måste installeras om.


1.  Se till att du har läst och förstått ovanstående 
    varningar.

2.  Starta om systemet.

3.  Notera huruvida du ser en välkomstskärm med titeln 
    Intel(R) Rapid lagringsteknologi - Option ROM under 
    systemstart. Om du gör det fortsätter du med steg 4 
    nedan. Om du inte ser den hoppar du över steg 4 och 
    fortsätter med steg 5 nedan. 

4.  Slutför denna procedur om option ROM'en är installerat:

    4a. Gå till option ROM Konfigurationsverktyg genom att 
        trycka på Ctrl-I när du instrueras att göra så         
        under systemstart.
    4b. I installationsprogrammet väljer du menyalternativ 
        2, 'Delete RAID Volume', för att komma till menyn 
        där du kan ta bort RAID-volym.
    4c. Markera den volym du vill ta bort genom att använda 
        piltangenterna.
    4d. Tryck på 'DEL'-tangenten för att ta bort den 
        markerade volymen och tryck på 'Y' för Yes för att 
        bekräfta borttagandet. Upprepa detta steg efter 
        behov för att ta bort alla volymer som finns med. 
    4e. Avsluta installationsprogrammet.
    4f. Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 
        genom att antingen trycka på en tangent så som 'F2'
        - eller 'DEL'-tangenten så snart som systemet börjar 
        starta).
    4g. Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 
        från 'RAID' till 'IDE'.
    4h. Spara ändringarna och avsluta systemets 
        BIOS-inställning.

5.  Slutför denna procedur om option ROM'en inte är 
    installerat:

    5a. Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 
        genom att antingen trycka på en tangent så som 'F2
        - eller 'DEL'-tangenten så snart som systemet börjar 
        starta).
    5b. Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 
        från 'RAID' till 'IDE'.
    5c. Spara ändringarna och avsluta systemets 
        BIOS-inställning.

6.  Starta om systemet.



************************************************************
* Del 2B: System i AHCI-läge
************************************************************

Proceduren i det här avsnittet kan bara utföras på ett 
system som är i AHCI-läge. Fortsätt inte med den här 
proceduren om du inte har slutfört stegen i Del 1 ovan för 
att avgöra om detta är sant för det här systemet. Vi 
rekommenderar att du säkerhetskopierar alla viktiga data 
innan du fortsätter. 

1.  Starta om systemet.

2.  Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 
    genom att antingen trycka på en tangent så som 'F2'- 
    eller 'DEL'-tangenten så snart som systemet börjar 
    starta). 

3.  Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 
    från 'AHCI' till 'IDE'.

4.  Spara ändringarna och avsluta systemets 
    BIOS-inställning.

5.  Starta om systemet. Operativsystemet bör starta som 
    tidigare.


Obs! Om du erfar några svårigheter när du gör dessa 
ändringar i system-BIOS, kontakta då moderkortstillverkaren 
eller inköpsstället för hjälp.

************************************************************
* ANSVARSFRISKRIVNING
************************************************************

INFORMATIONEN I DETTA DOKUMENT TILLHANDAHÅLLS I ANSLUTNING 
TILL INTEL-PRODUKTER. INGEN LICENS, UTTRYCKT ELLER 
UNDERFÖRSTÅDD, VID S.K. ESTOPPEL ELLER PÅ ANNAT SÄTT, TILL 
NÅGRA RÄTTIGHETER FÖR IMMATERIELL EGENDOM BEVILJAS AV DETTA 
DOKUMENT. FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM TILLHANDAHÅLLS I INTELS 
BESTÄMMELSER OCH VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV SÅDANA 
PRODUKTER, ANTAR INTEL INGET ANSVAR ÖVERHUVUDTAGET OCH 
INTEL FRÅNSÄGER SIG ALL UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, 
SOM HAR ATT GÖRA MED FÖRSÄLJNING OCH/ELLER ANVÄNDNING AV 
INTEL-PRODUKTER INKLUSIVE ANSVAR ELLER GARANTIER SOM GÄLLER 
PASSNING FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SÄLJBARHET ELLER INTRÅNG PÅ 
PATENT, UPPHOVSRÄTT ELLER ANNAN IMMATERIELL EGENDOMSRÄTT.

SÅVIDA INGET ANNAT ÖVERENSKOMMES SKRIFTLIGEN AV INTEL, ÄR 
INTEL-PRODUKTERNA INTE UTFORMADE ELLER AVSEDDA FÖR NÅGOT 
PROGRAM DÄR MISSLYCKANDET AV INTEL-PRODUKTEN SKULLE KUNNA 
SKAPA EN SITUATION DÄR PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL KAN UPPSTÅ.

Intel kan göra ändringar i specifikationer och 
produktbeskrivning när som helst, utan meddelande. 
Designers får inte sätta sin tillit till frånvaro av eller 
egenskaper i eventuella funktioner eller instruktioner som 
märkts som "reserverade" eller "odefinierade". Intel 
förbehåller sig dessa för framtida definition och ska inte 
ha något som helst ansvar för konflikter eller 
inkompatibiliteter som uppstår från framtida ändringar i 
dem. Informationen här kan ändras utan meddelande. Slutför 
inte en design med den här informationen.

De produkter som beskrivs i detta dokument kan innehålla 
designbrister eller fel som är kända som rättelser som kan 
orsaka att produkten avviker från publicerade 
specifikationer. Nuvarande karakteriserade rättelser finns 
tillgängliga på begäran.

Kontakta ditt lokala Intel-säljkontor eller din distributör 
för att erhålla senaste specifikationer och innan du lägger 
in din produktbeställning.

Kopior av dokument med ordernummer och som hänvisas till i 
detta dokument, eller annan Intel-litteratur, kan erhållas 
genom att ringa 1-800-548-4725 eller gå till: 
http://www.intel.com/#/en_us_01 

Intel(R) är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i 
USA och andra länder.

* Andra namn och märken kan göras anspråk på som egendom 
som tillhör andra.


Copyright (c) 2001-2011, Intel Corporation. Med ensamrätt.